1/25000 ÖLÇEKLİ İNEGÖL ÇEVRE DÜZENİ PLAN HÜKÜMLERİ
IX. TARIM VE ORMAN ALANLARI
-ÖNERİ-
9.2.TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR VE DİĞER TARIM ALANLARI :

9.2.TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR VE DİĞER TARIM ALANLARI :
TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMAK SURETİYLE ÇİFTÇİYE AİT TARIMSAL İŞLETMENİN EKONOMİK OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ BOYUT, HACİM VE VASIFTA; KÜMES, AHIR VE AĞIL, DEPO, SOĞUK HAVA DEPOSU, YEMLİK VE YEM HAZIRLAMA TESİSLERİ, MANDIRA, BALIK ÜRETİM TESİSLERİ, ARIHANE, SU VE YEM DEPOSU, GÜBRE VE SİLAJ ÇUKURU, TARIM VE KÖY İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN OLUMLU GÖRÜŞÜ ALINMAK SURETİYLE YAPILABİLİR. BU KULLANIMLARA İLİŞKİN İMAR PLANLARI İLGİLİ İDARECE PLAN YAPIMINA  AİT  ESASLARA  DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 8. MADDESİ UYARINCA YAPILIP ONANIR.

TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLARDA YAPILACAK İFRAZLARDA 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU ESAS ALINACAKTIR.. 

BU ALANDAKİ YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ ;

 EMSAL(E) = 0.05 

MAX İNŞAAT ALANI = 1000 M² OLACAKTIR. 

YÜKSEKLİK(H)   = 6.50 M., 2 KAT OLACAKTIR. 

ÇEKME MESAFELERİ YOLDAN EN AZ 10.00 M VE KOMŞU PARSELLERDEN EN AZ 5.00M. DİR.


9.2.1.TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 
· BU ALANLARDA; TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR YAPILABİLİR. ÇİFTÇİNİN BARINABİLECEĞİ YAPI EMSALE DAHİL OLUP İNŞAAT ALANI 75 M2’Yİ GEÇEMEZ. ÇİFTÇİ BARINAĞININ YAPILABİLMESİ İÇİN ÇİFTÇİNİN Ç.K.S.(ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ)’NE KAYITLI OLDUĞUNUN VEYA SÖZ KONUSU PARSELDE BARINAĞIN YAPILMASINI GEREKTİREN TARIMSAL ÜRETİMİN YAPILDIĞININ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR. 
· TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLARDA YAPILACAK İFRAZLARDA 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU ESAS ALINACAKTIR.
	BU ALANDAKİ YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ ;
	EMSAL(E)		= 0.05
	MAX İNŞAAT ALANI	= 1000 M² OLACAKTIR.
	YÜKSEKLİK(H)   		= 6.50 M., 2 KAT OLACAKTIR.
	ÇEKME MESAFELERİ YOLDAN EN AZ 10.00 M VE KOMŞU PARSELLERDEN EN AZ 5.00M. DİR.




9.2.2.DİĞER TARIM ALANLARI 
· BU ALANLARDA; TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR YAPILABİLİR. ÇİFTÇİNİN BARINABİLECEĞİ YAPI EMSALE DAHİL OLUP İNŞAAT ALANI 75 M2’Yİ GEÇEMEZ. ÇİFTÇİ BARINAĞININ YAPILABİLMESİ İÇİN ÇİFTÇİNİN Ç.K.S.(ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ)’NE KAYITLI OLDUĞUNUN VEYA SÖZ KONUSU PARSELDE BARINAĞIN YAPILMASINI GEREKTİREN TARIMSAL ÜRETİMİN YAPILDIĞININ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR. 

· BU ALANDA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MARJİNAL TARIM ARAZİSİ OLARAK BELİRLENEN YERLERDE YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ;
	TARIMSAL AMAÇLI YAPI YAPILACAK, BÜYÜKLÜĞÜ 5.000 M2’YE KADAR OLAN PARSELLER İÇİN 	EMSAL:0,30 DUR. 5.000-10.000 M2 ARASI PARSELLER İÇİN EMSAL:0,20, 10.000 M2’NİN ÜZERİNDEKİ 	PARSELLER İÇİN EMSAL:0,10’DUR.  
	YAPI YÜKSEKLİĞİ, HMAX=6.50 METRE, 2 KAT OLACAKTIR.
	ÇEKME MESAFELERİ YOLDAN VE KOMŞU PARSELLERDEN EN AZ OLMAK ÜZERE 10 METREDİR.
	
	YÜKSEKLİK(H)		= 6.50 m.,2 KAT OLACAKTIR.
[bookmark: _GoBack]	ÇEKME MESAFELERİ YOLDAN EN AZ 10.00m VE KOMŞU PARSELLERDEN EN AZ 5.00m.’DİR
· 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYARINCA MARJİNAL TARIM ARAZİSİ OLARAK BELİRLENEN TARIM ARAZİLERİNDE; T.C. BAŞBAKANLIK, T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, İLGİLİ BAKANLIKLAR VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJEYE (TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNCE UYGULANAN PROJELER, ÜRETİCİ BİRLİKLERİ/KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN UYGULANAN PROJELER, AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJELER, DÜNYA BANKASI DESTEKLİ PROJELER, SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ KAPSAMINDA UYGULANACAK PROJELER GİBİ) DAYALI TARIMSAL FAALİYETLER KAPSAMINDA HER TÜR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERİN YAPACAĞI ENTEGRE OLMAYAN TARIMSAL AMAÇLI YATIRIMLAR VE DESTEKLEME PROJELERİ İLE EN AZ 100 BÜYÜKBAŞ, 200 KÜÇÜKBAŞ VE ÜZERİ HAYVANCILIK KAPASİTELİ VEYA 50.000 ADET KANATLI HAYVANCILIK VE ÜZERİ KAPASİTELİ YATIRIMLARDA BU PLANDA TANIMLANAN YAPILAŞMA EMSALLERİ %50 ORANINDA ARTTIRILABİLİR.




