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BASIN BÜLTENİ 

ÇAMUR YAKMA TESİSİNDE SON VİRAJ 

-
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE PLANLANAN VE ARITMA TESİSLERİNDEN ÇIKACAK ATIK ÇAMURLARIN BERTARAF EDİLMESİ İLE YOK EDİLME SIRASINDA OLUŞACAK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİNİ ESAS ALAN AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA TESİSİ’NDE SON VİRAJA GİRİLDİ. 

-
TESİSİN MUSTAFAKEMALPAŞA’DA YAPILAN VE TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN KAZAN ÜRETİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE, ÜRETİMİN ARDINDAN YAPILACAK MONTAJ ÇALIŞMALARIYLA BİRLİKTE HEM ARITMA TESİSLERİNDEKİ ÇAMURUN ORTADAN KALDIRILACAĞINI HEM DE YILLIK 2,5 MEGAVATLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ İLE 6.5 MİLYON TL’LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAĞINI SÖYLEDİ.

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce planlanan ve arıtma tesislerinden çıkacak atık çamurların bertaraf edilmesi ile yok edilme sırasında oluşacak ısıdan elektrik üretilmesini esas alan Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesisi’nde son viraja girildi. Tesisin Mustafakemalpaşa’da yapılan ve tamamlanmak üzere olan kazan üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, üretimin ardından yapılacak montaj çalışmalarıyla birlikte hem arıtma tesislerindeki çamurun ortadan kaldırılacağını hem de yıllık 2,5 megavatlık elektrik üretimi ile 6.5 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çevre yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, metan gazından elektrik üretimi, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan elektrik üretimi ve güneş panellerinden elektrik üretiminin ardından şimdi de arıtma tesislerinde toplanan çamurlardan elektrik üretimi için önemli bir adım atıyor. Kolektör yatırımları ile yıllardır kent merkezindeki derelere akan kanalizasyon hatlarını yıllar sonra arıtma sistemine dahil eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de arıtma tesislerinde biriken çamurun yakılarak bertaraf edilmesini sağlayacak Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesisi’nde üretim çalışmalarını tamamlanma aşamasına getirdi. Tesisin Mustafakemalpaşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eralp Makine’de sürdürülen kazan üretim çalışmalarını Büyükşehir bürokratları ve Mustafakemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’la birlikte yerinde inceleyen Başkan Altepe, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz’den proje hakkında bilgiler aldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada, atık su arıtma çamurlarının çevresel ve ekonomik etkiler dikkate alınarak en uygun şekilde bertaraf edilmesinin tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Bursa için de önemli bir problem olduğunu söyledi. Yakma teknolojisinin Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ve Amerika’da yaygın kullanılan, diğer yöntemlere göre daha fazla tercih edilen bir sistem olduğunu belirten Başkan Altepe, tesislerin emisyon kontrol uygulamalarını ve çevresel hassasiyetleri daha kolay karşılayabildiğini, bunun yanma ve enerji elde etme eğilimini öne çıkardığını ifade etti. Bursa’da üretim çalışmaları süren yatırımın da çamurun yerinde nötre yakın çevresel etki oluşturarak bertaraf edilmesini sağlayacak örnek bir tesis olacağını ifade eden Başkan Altepe, “Avrupa Birliği’nin atık yakma direktifi ile Türkiye’de atıkların yakılmasına ilişkin yönetmelik başta olmak üzere tüm ilgili kanunlarda belirtilen hususlar tesisimizde istisnasız olarak sağlanacaktır. Ek olarak tesis, emisyon arıtım sistemi ilgili standartların belirlediği sınırların altında değerleri sağlayacak şekilde arıtım kapasitesine sahip olacaktır. Emisyon konusunda Türkiye’de örnek teşkil edilecektir” dedi.  

68 milyon TL’lik harcamayla kurulacak olan ve 1.5 yıllık çalışmanın ardından hizmete alınacak tesiste emisyon değerleriyle ilgili online izleme istasyonu kurulacağını ve tüm verilerin ilgili bakanlık tarafından izleneceğini kaydeden Başkan Altepe, “Tesisin devreye girmesiyle şuan için atık değerindeki çamurlardan saatte 2,5 megavatlık elektrik enerjisi üretilecektir. 400 ton/gün kapasiteli yakma tesisinin yapımı için yurt dışından know-how yöntemi ile teknoloji transferi yapılmış, bu teknolojinin yerli olarak üretimi sağlanmaktadır. Kolayca başlatılabilen ve durdurulabilen bir sistemdir. Bu özelliği, bakım süresi için büyük avantaj teşkil etmektedir” diye konuştu. 

Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesisi’nin montajı, Doğu Atıksu Arıtma Tesisi sınırları içinde yapılacak. 12 aylık dönemde yapılacak deneme yakmaları, performans ve güvenilirlik testleri sonucunda tesisin uygun görülmesi halinde geçici, 12 aylık işletme döneminden sonra ise kesin kabulü yapılacak.
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